// C++ code

//

void setup()

{

pinMode(10, OUTPUT);//verd1

pinMode(9, OUTPUT);//verm1

pinMode(8, OUTPUT);//amare1

pinMode(11, OUTPUT);//verm2

pinMode(12, OUTPUT);//amar2

pinMode(13, OUTPUT);//verd2

}

void loop()

{

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(13, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(12, HIGH);

digitalWrite(13, LOW);

delay(3000);

digitalWrite(10, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(13, LOW);

delay(3000);

}